**智慧教室使用指南之互动教室使用简介**

**一．开启设备**

进入智慧教室后，**点击**中控面板的“**上课**”键，系统自动按顺序正常启动设备。

**二．连接设备**

1、系统开启后，教师可以使用中控面板进行操作，选择“讲台电脑教学” “智慧大屏教学” “双屏互动教学” “小组讨论”。

1.1 讲台电脑教学：教室内6块屏显示的内容与讲台电脑一致。

1.2 智慧大屏教学：教室内5块屏显示内容与右侧大屏一致。

1.3 双屏互动教学：左侧大屏为主屏，右侧一体机显示左侧一体机的拓展内容。

1.4 小组讨论：在教室左右两侧有四块小屏，我们定义为小组1-小组4。按下对应的小组按钮，其余5块屏显示对应内容。

2、系统开启后，教师可以使用触屏一体机读取U盘资料，当使用“讲台电脑教学”模式，U盘插在讲台上方的USB插口上。若“智慧大屏教学”模式时，USB接口插在右侧触屏一体机上，教师可将U盘内资料拷至触屏一体机，双击打开课件即可。若使用“双屏互动教学”模式，U盘插在左侧一体机上即可。其他模式，插在对应的触屏一体机上即可。

3、无线投屏、当教师自带电脑，手机或者iPod等设备，需下载seewo传屏。输入对应触屏一体机上的无线投屏码即可。

**三． 调节音量**

系统开启后，开启老师自带的蓝牙无线话筒，当蓝灯常亮即可使用（接通后会有提示音），话筒音量大小可以按话筒上的＋－手动调节。如需调节总音量大小可按中控面板上的音量按钮进行调节或使用讲台电脑上的鹅颈话筒。

**四、 故障报修**

若教师在使用过程中遇到任何问题，可以拿起机柜上的IP电话拔打**0#**或**8#**联系值班人员获取远程帮助。

**五．关闭设备**

上课结束后，请**点击**中控面板上的“**下课**”按钮，系统自动按序关闭设备。

**联系方式：D209中控室 33612157**

**温馨提示：**

**更加完整系统的培训文档、视频资料已存放在触屏一体机的电脑桌面，供老师下载参考。**